**ドラム式洗濯乾燥機（ES-X12C）取材用アンケート**

**Q.　誰でも使えるようにするために、工夫した点はどこですか？**

身体に負担をかけない大きな投入口が工夫した点です。

投入口の高さはモーションキャプチャーを使用して、身体にかかる負荷を計測し、身体への負担が大幅に軽減されることを確認しながら開発をしました。

また、投入口を広くしたことで槽の奥まで見やすくしました。

**Q.　苦労したところはどこですか？**

投入口の直径は従来の332㎜から370㎜と大きくしています。単純に径を大きくすると間口の下端部が下がって貯水できる量が減ってしまいますが、当社は下端部を10㎜持ち上げたことでしっかり洗いとすすぎができる水位を確保しました。